广州市海珠区市场监督管理局老人鞋产品

质量监督抽查实施细则

（2025年版）

**1、抽样方法**

在生产企业的成品库内（生产领域）、线下销售者处（流通领域）或电商领域随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的待销产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

表1 抽样数量表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 抽样数量要求 | |
| 检样数量 | 备样数量 |
|  | 老人鞋 | 2双 | 1双 |
|  | 老人旅游鞋 | 2双 | 1双 |
|  | 老人皮凉鞋 | 2双 | 1双 |
|  | 老人皮鞋 | 2双 | 1双 |
|  | 老人休闲鞋 | 2双 | 1双 |
|  | 老人布鞋 | 2双 | 1双 |
| 注：抽取同一款式（货/款号）的产品。 | | | |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

**2、检验依据**

本次抽查检验项目和检验方法依据见下表。

表2 老人鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|
|  | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2017 |
|  | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 |
|  | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2022 |
|  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2023 |
|  | 微孔底压缩变形量 | HG/T 2876-2009 |
|  | 防滑性能 | GB/T 3903.6-2017 |
|  | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2017 |

表3 老人旅游鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|
|  | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
|  | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
|  | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2886-2007 |
|  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |
|  | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |

表4 老人皮凉鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|
|  | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
|  | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
|  | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 帮带拉出强度 | GB/T 22756-2017 |
|  | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4-2008 |
|  | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2008 |
|  | 鞋跟结合力 | GB/T 11413-2015 |
|  | 勾心 | GB/T 28011-2021 |
|  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
|  | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |
|  | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |

表5 老人皮鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|
|  | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 外底与外中底黏合强度 | GB/T 21396-2008 |
|  | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 |
|  | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
|  | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
|  | 鞋跟结合力 | GB/T 11413-2015 |
|  | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4-2008 |
|  | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
|  | 勾心 | GB/T 28011-2021 |
|  | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009  GB/T 19942-2005 |
|  | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |

表6 老人休闲鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|
|  | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2017 |
|  | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 |
|  | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017 |
|  | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2008 |
|  | 鞋底低温耐折性能 | QB/T 4886-2015 |
|  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
|  | 可分解有害芳香胺 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |
|  | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |

表7 老人布鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|
|  | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
|  | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
|  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
|  | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4-2008 |
|  | 钢勾心 | GB/T 28011-2011 |
|  | 可分解有害芳香胺染料含量 | GB/T 17592-2006  GB/T 19942-2005 |
|  | 游离或可部分水解的甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3、判定规则**

**3.1依据标准**

GB/T 15107-2013《旅游鞋》

GB/T 22756-2017《皮凉鞋》

GB/T 43587-2023《老人鞋》

QB/T 1002-2015《皮鞋》

QB/T 2955-2017《休闲鞋》

QB/T 4329-2012《布鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

**3.2判定原则**

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。