**广州市海珠区2025年2月供水可靠性及**

**供水环境可持续性指标公示表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **数据** | **单位** |
| 1 | 用户平均计划停水时长WSR1 | 0.28 | min/户 |
| 2 | 用户平均抢修停水时长WSR2 | 6.23 | min/户 |
| 3 | 用户平均计划停水次数WSR3 | 0.01 | 次/户 |
| 4 | 用户平均抢修停水次数WSR4 | 0.03 | 次/户 |
| 5 | 平均每次计划停水用户数WSR5 | 987.5 | 户/次 |
| 6 | 平均每次抢修停水用户数WSR6 | 519.14 | 户/次 |
| 7 | 停水用户平均计划停水时长WSR7 | 1.28 | 户/时 |
| 8 | 停水用户平均抢修停水时长WSR8 | 3.80 | 户/时 |
| 9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.98% | |
| 10 | 南洲水厂水处理中污泥无害化处置率 | 100% | |
| 备注：  1、统计数据来源于广州市自来水有限公司供水区域内海珠区2025年供水数据；  2、各项指标数据均根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得；  3、海珠区内水厂名称：南洲水厂。 | | | |