专家评审意见及采纳情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业 | 反馈意见及建议 | 采纳情况 |
| 1 | 绿化 | 建议补充总体设计说明，完善各专业设计说明，补充完善河涌基本情况和相关附图。 | 采纳，按专家意见修改。 |
| 2 | 建筑结构 | 补充场地回填范围做法及地基处理相关设计图纸 | 采纳，按专家意见修改。 |
| 3 | 绿化 | 植物选择尽量遵从当地生物稳定性高的品种 | 采纳，按专家意见修改。植物选择上已考虑广州本土品种，如有：水杉、凤凰木、宫粉紫荆、任面子、小叶榄仁、黄花鸡蛋花、腊肠树、丛生紫薇等稳定性高的品种，确保后期长远效果的稳定性及后期维护成本。详见植物设计专项图纸及苗木表。 |
| 4 | 绿化 | 绿带中的道路建议取消石材铺装，统一用透水混凝土 | 部分采纳。根据人们日常使用便捷性考虑，用2种铺装形式及色彩作为不同运动强度人群的界面划分。分别设置1.5米宽透水沥青慢跑道道与1.5米宽人行道，分别能满足两股双向人流通行。 |
| 5 | 绿化 | 建议增加城市家具密度和品类，提高小型休憩空间的密度 | 采纳，按专家意见修改。在人流聚集和休闲场地较大的区域，提高小型休憩空间的密度，如增加坐椅、外摆设施、花池坐凳。 |
| 6 | 绿化 | 适当考虑设置遮阴设施,增加边坡防范落水和落水后自救的安全防护设计 | 采纳，按专家意见修改。036、033地块北侧沿河区域增加遮阳伞布置，南侧已考虑大乔遮阴种植；边坡已考虑地被灌木防落水种植，河涌边设防护栏杆、救生圈等设施。 |
| 7 | 绿化 | 细化园林建筑部分的子项内容 | 采纳，按专家意见修改。已细化园林建筑各子项专业内容，详见设计图纸。 |
| 8 | 电气 | 补充完善对应的照明标准以及考虑日后维护管理的要求 | 采纳，按专家意见修改。已补充完善。 |
| 9 | 概算 | 补充概算编制说明及概算汇总表，复核综合单价。 | 采纳，按专家意见修改。 |
| 10 | 绿化 | 补充树木保护专章、海绵城市专章说明。 | 采纳，按专家意见修改。本项目各个地块已完成树木保护专章报批，本次评审的代建绿地范围内无古树名木及古树后续资源，无大树，无连片成林区域，并补充海绵城市专章说明。 |